**Załącznik nr 2**

 **do Zapytania ofertowego**

**OFERTA**

**Nazwa nadana zamówieniu: „Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią”**

1. **Nazwa Wykonawcy:** …………………………………………………....…….…………..
2. **Adres Wykonawcy:** ……………………………………………………………..…………..
3. **NIP :** ……………………………………………………………………………...…….…………..
4. **Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:**
5. **Cenę oferty brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) za realizację przedmiotowego zamówienia** : …………………………………………………………………….……………………………….….…. złotych

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..…………... złotych

w tym: podatek VAT ……………… wynosi …………………………………………………………..…………….. złotych

słownie : ………………………………………………………………………………………………………………….…….… złotych

1. **Poza cenowe kryteria oceny ofert:**

**a) Termin gwarancji**

|  |  |
| --- | --- |
| **Termin gwarancji** | **Ilość punktów uzyskana za zadeklarowany termin** |
| **24 miesiące**  | **0** |
| **36 miesięcy**  | **5** |
| **48 miesięcy i więcej** | **10** |

**Zadeklarowany termin gwarancji: …............. miesięcy.**

1. **Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.**
2. **Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia** ………………………………………………………….…
3. **Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.**
4. **Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami oceny ofert i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.**
5. **Oświadczam że wyrażam zgodę na płatność faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.**

10. Oświadczam, że oferowany sprzęt posiada następujące parametry:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Wymagane przez Zamawiającego parametry ekranów**  | **Parametry ekranów oferowanych przez Wykonawcę**  |
| 1. | **Ekran w wymiarach zbliżonych do podanych: proporcje 4:3, szer. 3,5m, wys. 2,5m.** |  |
| 2. | **Praca przy temperaturach (min.-maks.) -20 / +50°C** |  |
| 3. | **Praca przy wilgotności (min.-maks.) 10 / 90 % RH** |  |
| 4. | **Rozmiar piksela 8mm (P8)** |  |
| 5. | **Jasność min. 5500 cd/m2** |  |
| 6. | **Jednostkowe zużycie mocy (średnie/maks.) do 550 / do 850 W/m2** |  |
| 7. | **Kąty widzenia (poziom/pion) min. 140/140°** |  |
| 8. | **Żywotność diod min. 100 000h** |  |
| 9. | **Ekran musi posiadać oprogramowanie do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią** |  |
| 10. | **Ekran musi posiadać moduł umożliwiający podłączenie go do Internetu bezprzewodowego 4G/LTE** |  |
| 11. | **Ekran musi posiadać sensor do automatycznej regulacji jasności** |  |
| 12. | **Ekran musi posiadać możliwość ustawienia pracy w określonych godzinach** |  |
| 13. | **Ekran zasilany będzie z instalacji, która zostanie wykonana przez Zamawiającego zgodnie z podaną przez Wykonawcę specyfikacją** |  |

**…..………………………………………………………………**

 **(Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej i pieczęć)**

**………………………………. dnia ………………..……..**

**Załączniki :**

**1. ………………………………………**

**2. ………………………………….…..**